**Grille extérieure MLA 35**

Grille extérieure pour insufflation et évacuation d'air.

Avec lamelles fixes de protection anti-intempéries détournant la pluie.

Avec grille de protection et cadre d'encastrement à l'arrière.

Avec grille de protection contre petits animaux intégrée.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MLA 35 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Vitesse de flux max.: | 4 m/s |
| Montage: | extérieur |
| Lieu de montage: | Mur |
| Matériau: | aluminium |
| Couleur: | Alu anodisé |
| Poids: | 2,12 kg |
| Poids avec emballage: | 2,37 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 350 mm |
| Section libre: | 775 cm² |
| Largeur: | 402 mm |
| Hauteur: | 380 mm |
| Profondeur: | 52 mm |
| Largeur avec emballage: | 440 mm |
| Hauteur avec emballage: | 440 mm |
| Profondeur avec emballage: | 65 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799511144 |
| Référence: | 0151.0114 |

Fabricant : MAICO

MLA 35 Grille extérieure