**Grille extérieure MLZ 40**

Grille extérieure pour insufflation et évacuation d'air.

Avec lamelles fixes de protection anti-intempéries détournant la pluie.

Avec grille de protection et cadre d'encastrement à l'arrière.

Avec grille de protection contre petits animaux intégrée.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MLZ 40 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Vitesse de flux max.: | 4 m/s |
| Montage: | extérieur |
| Lieu de montage: | Mur |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 3,6 kg |
| Poids avec emballage: | 3,9 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 400 mm |
| Section libre: | 997 cm² |
| Largeur: | 457 mm |
| Hauteur: | 430 mm |
| Profondeur: | 52 mm |
| Largeur avec emballage: | 480 mm |
| Hauteur avec emballage: | 480 mm |
| Profondeur avec emballage: | 60 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799511052 |
| Référence: | 0151.0105 |

Fabricant : MAICO

MLZ 40 Grille extérieure