**Grille extérieure LAP 31**

Grille extérieure pour insufflation et évacuation d'air.

Avec lamelles fixes de protection anti-intempéries détournant la pluie.

Avec cadre pour le montage dans les murs maçonnés.

Grille de protection selon DIN EN ISO 13857.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | LAP 31 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Montage: | extérieur |
| Lieu de montage: | Mur / Gaine rectangulaire |
| Matériau: | aluminium |
| Couleur: | Alu anodisé |
| Poids: | 5,9 kg |
| Poids avec emballage: | 6,42 kg |
| Dimension de la gaine rectangulaire: | 600 mm x 350 mm |
| Largeur: | 629 mm |
| Hauteur: | 425 mm |
| Profondeur: | 73 mm |
| Largeur avec emballage: | 710 mm |
| Hauteur avec emballage: | 435 mm |
| Profondeur avec emballage: | 100 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799512530 |
| Référence: | 0151.0253 |

Fabricant : MAICO

LAP 31 Grille extérieure