**Grille extérieure LZP 25**

Grille extérieure pour insufflation et évacuation d'air.

Avec lamelles fixes de protection anti-intempéries détournant la pluie.

Avec cadre pour le montage dans les murs maçonnés.

Grille de protection selon DIN EN ISO 13857.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | LZP 25 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Montage: | extérieur |
| Lieu de montage: | Mur / Gaine rectangulaire |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 7,15 kg |
| Poids avec emballage: | 7,54 kg |
| Dimension de la gaine rectangulaire: | 500 mm x 300 mm |
| Largeur: | 529 mm |
| Hauteur: | 375 mm |
| Profondeur: | 73 mm |
| Largeur avec emballage: | 590 mm |
| Hauteur avec emballage: | 380 mm |
| Profondeur avec emballage: | 110 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799512561 |
| Référence: | 0151.0256 |

Fabricant : MAICO

LZP 25 Grille extérieure