**Grille intérieure ESG 10/2**

Grille intérieure pour insufflation et évacuation d'air.

Avec filtre à air.

Avec trous de vis masqués.

La protection peut être retirée sans outils pour le nettoyage.

Ruban d'étanchéité fourni.

Accessoires : Filtre à air de rechange ZRF.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ESG 10/2 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Montage: | Intérieur |
| Lieu de montage: | Mur |
| Mode de montage: | Montage apparent |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Poids: | 0,12 kg |
| Poids avec emballage: | 0,13 kg |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Convient pour une largeur nominale de: | 100 mm |
| Largeur: | 150 mm |
| Hauteur: | 150 mm |
| Profondeur: | 51,5 mm |
| Largeur avec emballage: | 151 mm |
| Hauteur avec emballage: | 151 mm |
| Profondeur avec emballage: | 60 mm |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799599470 |
| Référence: | 0059.0947 |

Fabricant : MAICO

ESG 10/2 Grille intérieure