**Grille intérieure, réglable AZE 100**

Grille d'hygiène pour insufflation et évacuation d'air.

En remplacement de la bouche d'extraction-insufflation.

Perte de charge minimale.

Le filtre caché garde le conduit propre.

AZE 100 P : lavable.

Régulation en continu du flux d'air par bouche d'extraction-insufflation interne.

Réglage rapide, simple et précis.

Le réglage peut être bloqué.

Design haut de gamme pour l'habitat.

La protection peut être retirée sans outils pour le nettoyage.

Ruban d'étanchéité fourni.

Accessoires AZE 100 : Filtre à air de rechange ZRF.

Accessoires AZE 100 P : Filtre à air de rechange AZP.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | AZE 100 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Montage: | Intérieur |
| Lieu de montage: | Mur |
| Mode de montage: | Montage apparent |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Poids: | 0,2 kg |
| Poids avec emballage: | 0,165 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 100 mm |
| Largeur: | 150 mm |
| Hauteur: | 150 mm |
| Profondeur: | 51,5 mm |
| Largeur avec emballage: | 150 mm |
| Hauteur avec emballage: | 50 mm |
| Profondeur avec emballage: | 150 mm |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599593 |
| Référence: | 0059.0959 |

Fabricant : MAICO

AZE 100 Grille intérieure, réglable