**Fermeture intérieure, électrique AE 16**

Volets de fermeture intérieurs pour insufflation et évacuation d'air.

Régulation du débit d'air par une équerre réglable d'ouverture et de fermeture.

Économies de chauffage grâce à une ouverture en fonction du besoin.

Commande à l'aide d'interrupteurs, de minuteries et de relais de poursuite traditionnels.

Avec témoin lumineux de fonctionnement.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | AE 16 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V |
| Fréquence secteur: | 50 Hz |
| Consommation: | 10 W |
| IMax: | 0,04 A |
| Type de protection: | IP 20 |
| Montage: | Intérieur |
| Lieu de montage: | Mur / Plafond |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Poids: | 0,285 kg |
| Poids avec emballage: | 0,44 kg |
| Type de volet: | électrique |
| Convient pour une largeur nominale de: | 150 mm |
| Largeur: | 202 mm |
| Hauteur: | 202 mm |
| Profondeur: | 60 mm |
| Largeur avec emballage: | 228 mm |
| Hauteur avec emballage: | 220 mm |
| Profondeur avec emballage: | 85 mm |
| Température ambiante: | 40 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799513025 |
| Référence: | 0151.0302 |

Fabricant : MAICO

AE 16 Fermeture intérieure, électrique