**Grille de protection, métal SG 25**

Grille de protection pour ventilateurs selon DIN EN ISO 13857.

Adapté aux ventilateurs à raccord de gaine ronde.

Montage possible côté aspiration et refoulement.

En matériau antistatique pour une utilisation dans les zones explosibles.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | SG 25 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Matériau: | Fil, chromaté |
| Poids: | 0,3 kg |
| Poids avec emballage: | 0,32 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 250 mm |
| Largeur: | 297 mm |
| Hauteur: | 297 mm |
| Profondeur: | 5,5 mm |
| Largeur avec emballage: | 297 mm |
| Hauteur avec emballage: | 297 mm |
| Profondeur avec emballage: | 300 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799501152 |
| Référence: | 0150.0115 |

Fabricant : MAICO

SG 25 Grille de protection, métal