**Grille de protection, matière plastique SGK 30**

Grille de protection pour ventilateurs selon DIN EN ISO 13857.

Convient aux ventilateurs EZQ / DZQ, EZR / DZR et EZD / DZD.

Montage possible côté aspiration et refoulement.

Ne pas utiliser dans les zones à risque d'explosion.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | SGK 30 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Matériau: | Matière plastique |
| Poids: | 0,17 kg |
| Poids avec emballage: | 0,2 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 300 mm |
| Largeur: | 369 mm |
| Hauteur: | 369 mm |
| Profondeur: | 370 mm |
| Largeur avec emballage: | 369 mm |
| Hauteur avec emballage: | 369 mm |
| Profondeur avec emballage: | 370 mm |
| Température ambiante: | 65 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799591634 |
| Référence: | 0059.0163 |

Fabricant : MAICO

SGK 30 Grille de protection, matière plastique