**FKL 10**

Système de gaines rectangulaires plates pour ventilation domestique contrôlée.

Dimensions du conduit : 110 mm × 54 mm.

Montage rapide et aisé.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | FKL 10 |
| Mode de montage: | Montage encastré |
| Matériau: | Matière plastique |
| Poids: | 0,05 kg |
| Dimension de la gaine rectangulaire: | 110 mm x 54 mm |
| Diamètre hydraulique: | 72 mm |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799520283 |
| Référence: | 0152.0028 |

Fabricant : MAICO

FKL 10