**Coude de 90°, tréfilé B90-125**

Coude à 90°, tréfilé, y compris joints à lèvres. Pour tuyaux agrafés.

P. ex. pour raccorder les appareils de ventilation centralisés WS 120 Trio, WS 160 Flat ou WS 170 aux tuyaux agrafés comme alternative au raccord enfichable SVR 125.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | B90-125 |
| Mode de montage: | Montage encastré |
| Matériau: | Tôle d’acier |
| Poids: | 0,6 kg |
| Poids avec emballage: | 0,6 kg |
| Largeur nominale: | 125 mm |
| Largeur: | 235 mm |
| Hauteur: | 235 mm |
| Profondeur: | 235 mm |
| Largeur avec emballage: | 235 mm |
| Hauteur avec emballage: | 235 mm |
| Profondeur avec emballage: | 235 mm |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799553120 |
| Référence: | 0055.0312 |

Fabricant : MAICO

B90-125 Coude de 90°, tréfilé