**Coude de bifurcation de 90° AB 160-80**

Coudes de bifurcation 90° pour tuyaux agrafés, y compris joint(s) à lèvres.

Pour le raccordement de plusieurs diffuseurs d'air à une gaine d'air entrant ou sortant.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | AB 160-80 |
| Mode de montage: | Montage encastré |
| Poids avec emballage: | 0 kg |
| Largeur avec emballage: | 0 mm |
| Hauteur avec emballage: | 0 mm |
| Profondeur avec emballage: | 0 mm |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799553670 |
| Référence: | 0055.0367 |

Fabricant : MAICO

AB 160-80 Coude de bifurcation de 90°