**Quickbox DSQ 25/4 K**

Modèle

Modèle 400 V (3+PE).

Régulation de vitesse avec convertisseur de fréquence MFU ou transformateur.

Le client a l'obligation de mettre en place une protection contre les surcharges du moteur.

Caractéristiques

La paroi latérale avec raccords d'air sortant peut être montée dans 3 directions différentes. Le montage est donc variable, même dans des sites exigus.

Dimensions compactes.

Moteur installé en-dehors du flux d'air.

Fonctionnement très silencieux en raison d'une insonorisation excellente.

Avec turbine à pales recourbées vers l'arrière. Ceci entraîne un taux de rendement optimal, ainsi que de faibles coûts d'entretien.

Type de protection IP 55.

Consignes de montage

Montage à l'intérieur du bâtiment.

Pieds de montage préassemblés.

La pièce latérale avec tubulures d'aspiration est montée de manière fixe. La pièce latérale avec l'orifice de soufflage peut être adaptée aux situations de montage les plus diverses.

Paroi du boîtier facilement amovible.

S Plaquette indicative Sens de rotation de la turbine

T Plaque signalétique

Branchement électrique

Raccord à un bornier extérieur inclus.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | DSQ 25/4 K |
| Débit d'air: | 1.200 m³/h |
| Vitesse variable: |  ✔  |
| Type de tension: | Courant triphasé |
| Tension de service: | 400 V |
| Fréquence secteur: | 50 Hz |
| Puissance nominale: | 90 W |
| PMax: | 90 W |
| INominal: | 0,4 A |
| IMax: | 0,4 A |
| Type de protection: | IP 55 |
| Classe de température: | F |
| Câble d'alimentation secteur: | 5 x 1,5 mm² |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Boîtier matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 32 kg |
| Poids avec emballage: | 35 kg |
| Ventilateur orientable: |  -  |
| Largeur nominale: | 250 mm |
| Largeur: | 500 mm |
| Hauteur: | 600 mm |
| Profondeur: | 555 mm |
| Largeur avec emballage: | 715 mm |
| Hauteur avec emballage: | 780 mm |
| Profondeur avec emballage: | 615 mm |
| Température du fluide au courant nominal: | 180 °C |
| Température des fluides à Imax: | -10 °C jusqu'au 180 °C |
| Niveau de puissance acoustique: | 37 dB(A) Distance 3 m, conditions de champ libre |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799800743 |
| Référence: | 0080.0074 |

Fabricant : MAICO

DSQ 25/4 K Quickbox