**Tuyère d'aspiration AD 50**

Tuyère d'aspiration d'air à faibles turbulences.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | AD 50 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 2,69 kg |
| Poids avec emballage: | 2,7 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 500 mm |
| Largeur: | 585 mm |
| Hauteur: | 585 mm |
| Profondeur: | 100 mm |
| Largeur avec emballage: | 585 mm |
| Hauteur avec emballage: | 585 mm |
| Profondeur avec emballage: | 100 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799806257 |
| Référence: | 0180.0625 |

Fabricant : MAICO

AD 50 Tuyère d'aspiration