**Bouche d'extraction-insufflation, matière plastique TK 10**

Bouches d'extraction-insufflation.

Étanchéité par bague en mousse.

Régulation continue du flux d'air par bouche d'extraction-insufflation rotative.

Montage aisé avec anneau de montage et griffes.

Accessoires recommandés : Élément de filtre à graisse FFE pour les pièces à air vicié par la graisse (p. ex. cuisines, etc.).

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | TK 10 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Débit d'air max.: | 30 m³/h |
| Matériau: | Matière plastique, antistatique |
| Couleur: | blanc pur, similaire RAL 9010 |
| Poids: | 0,13 kg |
| Poids avec emballage: | 0,14 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 100 mm |
| Largeur: | 150 mm |
| Hauteur: | 150 mm |
| Profondeur: | 51 mm |
| Largeur avec emballage: | 155 mm |
| Hauteur avec emballage: | 155 mm |
| Profondeur avec emballage: | 70 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799511922 |
| Référence: | 0151.0192 |

Fabricant : MAICO

TK 10 Bouche d'extraction-insufflation, matière plastique