**Bouche d'extraction-insufflation, métal TM 12**

Bouches d'extraction-insufflation pour évacuation.

Régulation continue du flux d'air par bouche d'extraction-insufflation rotative.

Montage avec cadre de montage.

Cadre de montage et boîtier de clapet reliés par une fermeture à baïonnette.

Accessoires recommandés : Élément de filtre à graisse FFE pour les pièces à air vicié par la graisse (p. ex. cuisines, etc.).

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | TM 12 |
| Sens de l'air: | Évacuation d'air |
| Débit d'air max.: | 60 m³/h |
| Matériau: | Tôle d’acier, vernie au four |
| Couleur: | blanc pur, similaire RAL 9010 |
| Poids: | 0,52 kg |
| Poids avec emballage: | 0,54 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 125 mm |
| Largeur: | 162 mm |
| Hauteur: | 162 mm |
| Profondeur: | 98 mm |
| Largeur avec emballage: | 165 mm |
| Hauteur avec emballage: | 165 mm |
| Profondeur avec emballage: | 120 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799511960 |
| Référence: | 0151.0196 |

Fabricant : MAICO

TM 12 Bouche d'extraction-insufflation, métal