**Silencieux de soufflage SDA 22**

Silencieux pour réduction du bruit côté refoulement des tourelles d'extraction ERD, DRD.

Avec pièges à son en matériau hydrofuge et non inflammable.

Montage aisé, possible aussi ultérieurement.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | SDA 22 |
| Perte de charge: | 9 Pa |
| Lieu de montage: | Toit |
| Boîtier matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 25 |
| Convient pour une largeur nominale de: | 225 mm |
| Température ambiante: | 100 °C |
| Affaiblissement d'insertion à 125 Hz: | 5 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 250 Hz: | 3 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 500 Hz: | 10 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 1 kHz: | 16 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 2 kHz: | 16 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 4 kHz: | 19 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 8 kHz: | 12 dB |
| Affaiblissement d'insertion global: | 11 dB |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799923862 |
| Référence: | 0092.0386 |

Fabricant : MAICO

SDA 22 Silencieux de soufflage