**Tubulure intermédiaire SZ 35**

Support intermédiaire pour tourelles d'extraction.

Pour un raccord favorable sur le plan de l'écoulement et facile à monter entre le silencieux sur socle SD et les gaines d'air.

Pour montage dans les toits plats.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | SZ 35 |
| Lieu de montage: | Toit |
| Boîtier matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 9,18 kg |
| Poids avec emballage: | 9,2 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 350 mm |
| Largeur: | 950 mm |
| Hauteur: | 950 mm |
| Profondeur: | 180 mm |
| Largeur avec emballage: | 950 mm |
| Hauteur avec emballage: | 950 mm |
| Profondeur avec emballage: | 180 mm |
| Température ambiante: | 100 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799922902 |
| Référence: | 0092.0290 |

Fabricant : MAICO

SZ 35 Tubulure intermédiaire