**Manchette de raccordement flexible ELP 28**

Manchettes de raccordement flexibles pour le montage découplé des bruits de structure des ventilateurs pour gaine rectangulaire.

Avec cadre de raccordement rectangulaire en acier galvanisé pour bride.

Montage du côté aspiration et refoulement.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ELP 28 |
| Lieu de montage: | Gaine rectangulaire |
| Matériau: | Matière plastique |
| Poids: | 2,55 kg |
| Poids avec emballage: | 2,87 kg |
| Dimension de la gaine rectangulaire: | 600 mm x 300 mm |
| Largeur: | 640 mm |
| Hauteur: | 340 mm |
| Profondeur: | 150 mm |
| Largeur avec emballage: | 665 mm |
| Hauteur avec emballage: | 370 mm |
| Profondeur avec emballage: | 75 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799921271 |
| Référence: | 0092.0127 |

Fabricant : MAICO

ELP 28 Manchette de raccordement flexible