**Manchette de raccordement flexible ELP 31**

Manchettes de raccordement flexibles pour le montage découplé des bruits de structure des ventilateurs pour gaine rectangulaire.

Avec cadre de raccordement rectangulaire en acier galvanisé pour bride.

Montage du côté aspiration et refoulement.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ELP 31 |
| Lieu de montage: | Gaine rectangulaire |
| Matériau: | Matière plastique |
| Poids: | 2,64 kg |
| Poids avec emballage: | 2,98 kg |
| Dimension de la gaine rectangulaire: | 600 mm x 350 mm |
| Largeur: | 640 mm |
| Hauteur: | 390 mm |
| Profondeur: | 150 mm |
| Largeur avec emballage: | 670 mm |
| Hauteur avec emballage: | 410 mm |
| Profondeur avec emballage: | 75 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799921288 |
| Référence: | 0092.0128 |

Fabricant : MAICO

ELP 31 Manchette de raccordement flexible