**Contre-bride GF 25**

Contre-bride pour le montage des ventilateurs sur les gaines d'air.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | GF 25 |
| Matériau: | Acier galvanisé |
| Poids: | 0,7 kg |
| Poids avec emballage: | 0,72 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 250 mm |
| Largeur: | 304 mm |
| Hauteur: | 304 mm |
| Profondeur: | 5 mm |
| Largeur avec emballage: | 304 mm |
| Hauteur avec emballage: | 304 mm |
| Profondeur avec emballage: | 5 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799560036 |
| Référence: | 0056.0003 |

Fabricant : MAICO

GF 25 Contre-bride