**Contre-bride GF 45**

Contre-bride pour le montage des ventilateurs sur les gaines d'air.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | GF 45 |
| Matériau: | Acier galvanisé |
| Poids: | 1,7 kg |
| Poids avec emballage: | 1,71 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 450 mm |
| Largeur: | 510 mm |
| Hauteur: | 510 mm |
| Profondeur: | 6 mm |
| Largeur avec emballage: | 510 mm |
| Hauteur avec emballage: | 510 mm |
| Profondeur avec emballage: | 6 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799560074 |
| Référence: | 0056.0007 |

Fabricant : MAICO

GF 45 Contre-bride