**Contre-raccord GS 50**

Contre-raccord pour le montage des manchettes flexibles sur les gaines d'air.

Ne convient au montage d'un tuyau agrafé qu'en combinaison avec la manchette flexible du type EL / EL Ex.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | GS 50 |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 1,4 kg |
| Poids avec emballage: | 1,41 kg |
| Convient aux manchettes de largeur nominale: | 500 mm |
| Largeur: | 565 mm |
| Hauteur: | 565 mm |
| Profondeur: | 50 mm |
| Largeur avec emballage: | 565 mm |
| Hauteur avec emballage: | 565 mm |
| Profondeur avec emballage: | 50 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799551744 |
| Référence: | 0055.0174 |

Fabricant : MAICO

GS 50 Contre-raccord