**Pied de fixation FUR 10/12/16**

Pieds de fixation pour le montage des ventilateurs ERR aux murs, aux plafonds ou sur des consoles.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | FUR 10/12/16 |
| Lieu de montage: | Mur / Plafond |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 0,21 kg |
| Poids avec emballage: | 0,22 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 100 mm / 125 mm / 160 mm |
| Largeur: | 293 mm |
| Hauteur: | 65 mm |
| Profondeur: | 50 mm |
| Largeur avec emballage: | 180 mm |
| Hauteur avec emballage: | 35 mm |
| Profondeur avec emballage: | 70 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799360872 |
| Référence: | 0036.0087 |

Fabricant : MAICO

FUR 10/12/16 Pied de fixation