**Pied de fixation FUR 16S/20/25**

Pieds de fixation pour le montage des ventilateurs ERR aux murs, aux plafonds ou sur des consoles.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | FUR 16S/20/25 |
| Lieu de montage: | Mur / Plafond |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 0,47 kg |
| Poids avec emballage: | 0,49 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 160 mm / 200 mm / 250 mm |
| Largeur: | 395 mm |
| Hauteur: | 83 mm |
| Profondeur: | 80 mm |
| Largeur avec emballage: | 220 mm |
| Hauteur avec emballage: | 40 mm |
| Profondeur avec emballage: | 90 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799360889 |
| Référence: | 0036.0088 |

Fabricant : MAICO

FUR 16S/20/25 Pied de fixation