**Plot anti-vibrations GP 10**

4 plots antivibrations pour la fixation des ventilateurs avec amortissement des vibrations.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | GP 10 |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 0,03 kg |
| Poids avec emballage: | 0,1 kg |
| Largeur: | 60 mm |
| Hauteur: | 18 mm |
| Profondeur: | 35 mm |
| Largeur avec emballage: | 80 mm |
| Hauteur avec emballage: | 30 mm |
| Profondeur avec emballage: | 80 mm |
| Unité de conditionnement: | 4 pièces |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799921516 |
| Référence: | 0092.0151 |

Fabricant : MAICO

GP 10 Plot anti-vibrations