**Cadre de raccordement ZVR 25**

Cadre de liaison pour la fixation des volets de fermeture AS et RS aux ventilateurs des séries EZQ, EZS, DZQ et DZS.

Pour montage dans des murs de faible épaisseur.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ZVR 25 |
| Montage: | extérieur |
| Lieu de montage: | Cloison mince |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 0,5 kg |
| Poids avec emballage: | 0,5 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 250 mm |
| Largeur: | 314 mm |
| Hauteur: | 314 mm |
| Profondeur: | 1 mm |
| Largeur avec emballage: | 314 mm |
| Hauteur avec emballage: | 314 mm |
| Profondeur avec emballage: | 1 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931928 |
| Référence: | 0093.0192 |

Fabricant : MAICO

ZVR 25 Cadre de raccordement