**Cadre de raccordement ZVR 30**

Cadre de liaison pour la fixation des volets de fermeture AS et RS aux ventilateurs des séries EZQ, EZS, DZQ et DZS.

Pour montage dans des murs de faible épaisseur.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ZVR 30 |
| Montage: | extérieur |
| Lieu de montage: | Cloison mince |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 0,59 kg |
| Poids avec emballage: | 0,6 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 300 mm |
| Largeur: | 366 mm |
| Hauteur: | 366 mm |
| Profondeur: | 1 mm |
| Largeur avec emballage: | 366 mm |
| Hauteur avec emballage: | 366 mm |
| Profondeur avec emballage: | 1 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931935 |
| Référence: | 0093.0193 |

Fabricant : MAICO

ZVR 30 Cadre de raccordement