**Cadre de raccordement ZVR 35**

Cadre de liaison pour la fixation des volets de fermeture AS et RS aux ventilateurs des séries EZQ, EZS, DZQ et DZS.

Pour montage dans des murs de faible épaisseur.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ZVR 35 |
| Montage: | extérieur |
| Lieu de montage: | Cloison mince |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 0,7 kg |
| Poids avec emballage: | 0,75 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 350 mm |
| Largeur: | 420 mm |
| Hauteur: | 420 mm |
| Profondeur: | 1 mm |
| Largeur avec emballage: | 420 mm |
| Hauteur avec emballage: | 420 mm |
| Profondeur avec emballage: | 1 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931942 |
| Référence: | 0093.0194 |

Fabricant : MAICO

ZVR 35 Cadre de raccordement