**Cadre de raccordement ZVR 45**

Cadre de liaison pour la fixation des volets de fermeture AS et RS aux ventilateurs des séries EZQ, EZS, DZQ et DZS.

Pour montage dans des murs de faible épaisseur.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ZVR 45 |
| Montage: | extérieur |
| Lieu de montage: | Cloison mince |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 1,48 kg |
| Poids avec emballage: | 1,5 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 450 mm |
| Largeur: | 526 mm |
| Hauteur: | 526 mm |
| Profondeur: | 1 mm |
| Largeur avec emballage: | 526 mm |
| Hauteur avec emballage: | 526 mm |
| Profondeur avec emballage: | 1 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931966 |
| Référence: | 0093.0196 |

Fabricant : MAICO

ZVR 45 Cadre de raccordement