**Cadre de protection ER-AR**

Cadre de protection pour tous les boîtiers ER-UP...

Couvre le joint entre le boîtier encastré et la tapisserie.

Évite une fente inélégante autour du boîtier encastré.

Éléments fournis :

Cadre de protection

Vis de fixation

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ER-AR |
| Montage: | Intérieur |
| Mode de montage: | Montage apparent |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Poids: | 0,21 kg |
| Poids avec emballage: | 0,22 kg |
| Largeur: | 280 mm |
| Hauteur: | 280 mm |
| Profondeur: | 50 mm |
| Largeur avec emballage: | 281 mm |
| Hauteur avec emballage: | 281 mm |
| Profondeur avec emballage: | 51 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799598992 |
| Référence: | 0059.0899 |

Fabricant : MAICO

ER-AR Cadre de protection