**Cadre d'entretoise DR 60/100**

Cadre d'entretoise pour les boîtiers encastrés ER-UP.. trop à plat.

Profondeur maximale : 20 mm.

Monter un cadre d'entretoise entre le mur et le cache de protection intérieur.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | DR 60/100 |
| Mode de montage: | Montage apparent |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Poids: | 0,11 kg |
| Poids avec emballage: | 0,11 kg |
| Largeur: | 253 mm |
| Hauteur: | 253 mm |
| Profondeur: | 30 mm |
| Largeur avec emballage: | 254 mm |
| Hauteur avec emballage: | 254 mm |
| Profondeur avec emballage: | 31 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799599289 |
| Référence: | 0059.0928 |

Fabricant : MAICO

DR 60/100 Cadre d'entretoise