**Raccord d'aspiration ER-AS**

Raccord d'aspiration pour boîtier encastré ER GH, ER GH-VWR, ER-UPD et ER-UP/G pour ventilation de siège WC. Évacuation d'air simultanée de la pièce et aspiration au niveau du siège de WC.

Condition préalable : Le conduit de rinçage de la chasse d'eau UP est équipé d'un coude de bifurcation DN 70.

Raccordement du conduit de rinçage au ventilateur HT DN 70, ceci garantit de faibles vitesses de l'air et une aspiration efficace sans courant d'air.

Combinaison avec ER EC, ER 60 ou ER 100.

Chasse d'eau recommandée : Société TECE, module universel TECEprofil pour WC avec chasse d'eau TECE, avec raccord pour aspiration d'odeurs. N° de réf. TECE : 9.300.003, www.tece.de, Tél. : +49 (0) 25 72 / 928-0

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ER-AS |
| Sens de l'air: | Évacuation d'air |
| Lieu de montage: | Mur |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | noir |
| Poids: | 0,06 kg |
| Poids avec emballage: | 0,1 kg |
| Largeur: | 83 mm |
| Hauteur: | 83 mm |
| Profondeur: | 80 mm |
| Largeur avec emballage: | 155 mm |
| Hauteur avec emballage: | 155 mm |
| Profondeur avec emballage: | 125 mm |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799939283 |
| Référence: | 0093.0928 |

Fabricant : MAICO

ER-AS Raccord d'aspiration