**Filtre à air TFE 10-5**

Filtre à air pour systèmes de traitement d'air.

Trappe de visite amovible pour un remplacement aisé de filtre.

Avec cartouche filtrante en fibres synthétiques.

Filtre Panel.

Cartouche filtrante non récupérable.

Avec joint en caoutchouc au niveau des pièces de raccordement d'air.

TFE ...-5 : Classe de filtre F5, accessoires filtre de rechange RF...-5

TFE ...-7 : Classe de filtre ISO ePM1 50 % (F7), accessoires filtre de rechange RF...-7

Accessoires recommandés : Contrôleur de pression différentielle DW 1000.

Instructions de montage

Surveiller la résistance du filtre avec un contrôleur de pression différentielle DW 1000.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | TFE 10-5 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Boîtier matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 3,87 kg |
| Poids avec emballage: | 4,375 kg |
| Classe de filtre: | F5 |
| Largeur nominale: | 100 mm |
| Largeur: | 360 mm |
| Hauteur: | 330 mm |
| Profondeur: | 300 mm |
| Largeur avec emballage: | 405 mm |
| Hauteur avec emballage: | 405 mm |
| Profondeur avec emballage: | 415 mm |
| Température ambiante: | 80 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490586 |
| Référence: | 0149.0058 |

Fabricant : MAICO

TFE 10-5 Filtre à air