**Filtre à air TFE 31-5**

Filtre à air pour systèmes de traitement d'air.

Trappe de visite amovible pour un remplacement aisé de filtre.

Avec cartouche filtrante en fibres synthétiques.

Filtre Panel.

Cartouche filtrante non récupérable.

Avec joint en caoutchouc au niveau des pièces de raccordement d'air.

TFE ...-5 : Classe de filtre F5, accessoires filtre de rechange RF...-5

TFE ...-7 : Classe de filtre ISO ePM1 50 % (F7), accessoires filtre de rechange RF...-7

Accessoires recommandés : Contrôleur de pression différentielle DW 1000.

Instructions de montage

Surveiller la résistance du filtre avec un contrôleur de pression différentielle DW 1000.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | TFE 31-5 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Boîtier matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 7,655 kg |
| Poids avec emballage: | 9 kg |
| Classe de filtre: | F5 |
| Largeur nominale: | 315 mm |
| Largeur: | 460 mm |
| Hauteur: | 530 mm |
| Profondeur: | 300 mm |
| Largeur avec emballage: | 480 mm |
| Hauteur avec emballage: | 660 mm |
| Profondeur avec emballage: | 480 mm |
| Température ambiante: | 80 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490647 |
| Référence: | 0149.0064 |

Fabricant : MAICO

TFE 31-5 Filtre à air