**Filtre à air TFE 35-5**

Filtre à air pour systèmes de traitement d'air.

Trappe de visite amovible pour un remplacement aisé de filtre.

Avec cartouche filtrante en fibres synthétiques.

Filtre Panel.

Cartouche filtrante non récupérable.

Avec joint en caoutchouc au niveau des pièces de raccordement d'air.

TFE ...-5 : Classe de filtre F5, accessoires filtre de rechange RF...-5

TFE ...-7 : Classe de filtre ISO ePM1 50 % (F7), accessoires filtre de rechange RF...-7

Accessoires recommandés : Contrôleur de pression différentielle DW 1000.

Instructions de montage

Surveiller la résistance du filtre avec un contrôleur de pression différentielle DW 1000.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | TFE 35-5 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Boîtier matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 8,3 kg |
| Poids avec emballage: | 9,65 kg |
| Classe de filtre: | ISO ePM1 55 % (F5) |
| Largeur nominale: | 355 mm |
| Largeur: | 460 mm |
| Hauteur: | 530 mm |
| Profondeur: | 300 mm |
| Largeur avec emballage: | 485 mm |
| Hauteur avec emballage: | 650 mm |
| Profondeur avec emballage: | 485 mm |
| Température ambiante: | 80 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490654 |
| Référence: | 0149.0065 |

Fabricant : MAICO

TFE 35-5 Filtre à air