**Filtre à air ZFF 40**

Filtre à air de nettoyage de l'apport d'air.

Avec grille de protection contre les contacts.

Remplacement aisé de filtre.

Accessoires : Filtres à air de rechange FF.. .

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ZFF 40 |
| Montage: | Intérieur |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc perlé, similaire RAL 1013 |
| Poids: | 2,44 kg |
| Poids avec emballage: | 3,96 kg |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Convient pour une largeur nominale de: | 350 mm / 400 mm |
| Largeur: | 470 mm |
| Hauteur: | 470 mm |
| Profondeur: | 112 mm |
| Largeur avec emballage: | 480 mm |
| Hauteur avec emballage: | 480 mm |
| Profondeur avec emballage: | 130 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490050 |
| Référence: | 0149.0005 |

Fabricant : MAICO

ZFF 40 Filtre à air