**Filtre à air, rechange ZF 60/100 grand colis**

ZF 60/100 : Filtres à air de rechange pour inserts de ventilateur ER ... et ER-AP / ER-APB ... et éléments d'air sortant Centro ...

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ZF 60/100 grand colis |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 0,24 kg |
| Poids avec emballage: | 0,41 kg |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Largeur: | 135 mm |
| Hauteur: | 135 mm |
| Profondeur: | 8 mm |
| Largeur: | 135 mm |
| Hauteur: | 135 mm |
| Largeur avec emballage: | 415 mm |
| Hauteur avec emballage: | 285 mm |
| Profondeur avec emballage: | 135 mm |
| Température ambiante: | 40 °C |
| Unité de conditionnement: | 100 pièces |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799938859 |
| Référence: | 0093.0885 |

Fabricant : MAICO

ZF 60/100 grand colis Filtre à air, rechange