**Filtre à air, rechange WSF 250**

Filtre à air de rechange pour appareil de ventilation central WS 250.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WSF 250 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 0,49 kg |
| Poids avec emballage: | 0,68 kg |
| Type de filtre: | Filtre à pollen |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 80 % (G4) / ISO ePM1 55 % (F7) |
| Largeur: | 485 mm |
| Hauteur: | 180 mm |
| Profondeur: | 48 mm |
| Largeur avec emballage: | 495 mm |
| Hauteur avec emballage: | 195 mm |
| Profondeur avec emballage: | 75 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 kit (3 unités) |
| Adapté aux produits: | WS 250 |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799938903 |
| Référence: | 0093.0890 |

Fabricant : MAICO

WSF 250 Filtre à air, rechange