**Filtre à air, rechange WSG 250**

Filtre à air de rechange pour appareil de ventilation central WS 250.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WSG 250 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 0,03 kg |
| Poids avec emballage: | 0,07 kg |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Largeur: | 480 mm |
| Hauteur: | 175 mm |
| Profondeur: | 18 mm |
| Largeur avec emballage: | 350 mm |
| Hauteur avec emballage: | 45 mm |
| Profondeur avec emballage: | 250 mm |
| Unité de conditionnement: | 2 pièces |
| Adapté aux produits: | WS 250 |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799938910 |
| Référence: | 0093.0891 |

Fabricant : MAICO

WSG 250 Filtre à air, rechange