**Cadre de compensation de distance ECA-AH**

Cadre de compensation de distance pour le raccordement des ventilateurs pour petites pièces du groupe ECA 100. Sur ECA piano ou les modèles suivants ECA 100 ipro.., le cadre de compensation de distance doit être ajusté sur le site.

L'utilisation du ECA-AH permet également d'installer l'aérateur pour petites pièces sans saillie dans des coudes de déviation pour gaines rectangulaires plates.

Ne pas monter aux fenêtres ou vitrages composites.

Volume de la fourniture : Cadre de compensation de distance avec 4 éléments d'écartement, 2 vis à bois 80 mm.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ECA-AH |
| Lieu de montage: | Mur / Plafond |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc |
| Poids: | 0,2 kg |
| Poids avec emballage: | 0,294 kg |
| Largeur: | 151 mm |
| Hauteur: | 151 mm |
| Profondeur: | 56 mm |
| Largeur avec emballage: | 158 mm |
| Hauteur avec emballage: | 158 mm |
| Profondeur avec emballage: | 120 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799924869 |
| Référence: | 0092.0486 |

Fabricant : MAICO

ECA-AH Cadre de compensation de distance