**Inverseur UWK 1**

Inverseur de sens pour insufflation et évacuation d'air.

Avec cadre de finition pour combinaison avec STU 1 ou STU 2,5.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | UWK 1 |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V |
| Fréquence secteur: | 50 Hz / 60 Hz |
| IMax: | 1 A |
| Mode de montage: | Montage encastré |
| Couleur: | blanc alpin |
| Poids: | 0,1 kg |
| Poids avec emballage: | 0,14 kg |
| Largeur: | 80 mm |
| Hauteur: | 150 mm |
| Profondeur: | 10 mm |
| Largeur avec emballage: | 85 mm |
| Hauteur avec emballage: | 190 mm |
| Profondeur avec emballage: | 58 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799578178 |
| Référence: | 0157.0817 |

Fabricant : MAICO

UWK 1 Inverseur