**TRE 0,6**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | TRE 0,6 |
| Charge maximale: | 0,6 A |
| Couleur: | blanc perlé, similaire RAL 1013 |
| Poids: | 1,37 |
| Poids avec emballage: | 1,37 kg |
| Largeur: | 92 mm |
| Hauteur: | 165 mm |
| Profondeur: | 77 mm |
| Largeur avec emballage: | 110 mm |
| Hauteur avec emballage: | 90 mm |
| Profondeur avec emballage: | 180 mm |
| Température ambiante: | 40 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799161110 |
| Référence: | 0016.0111 |

Fabricant : MAICO

TRE 0,6