**Graduateur à 5 niveaux pour transformateurs à 5 plots TRE...S -2/ TR...S-2 ESS 20**

Graduateur à 5 niveaux pour transformateurs à 5 plots TRE...S-2 et TR...S-2.

Pour fixation en face avant dans l'armoire électrique.

ESS : Accessoires pour ventilateurs à courant alternatif.

DSS : Accessoires pour ventilateurs à courant triphasé.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ESS 20 |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V |
| Fréquence secteur: | 50 Hz / 60 Hz |
| Charge maximale: | 20 A |
| Type de protection: | IP 00 |
| Mode de montage: | Armoire électrique |
| Poids: | 0,16 kg |
| Poids avec emballage: | 0,19 kg |
| Largeur: | 72 mm |
| Hauteur: | 72 mm |
| Profondeur: | 81 mm |
| Largeur avec emballage: | 95 mm |
| Hauteur avec emballage: | 85 mm |
| Profondeur avec emballage: | 85 mm |
| Température ambiante: | 0 °C jusqu'au 40 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577492 |
| Référence: | 0157.0749 |

Fabricant : MAICO

ESS 20 Graduateur à 5 niveaux pour transformateurs à 5 plots TRE...S -2/ TR...S-2