**Thermostat THR 10**

Thermostat de commande des ventilateurs en fonction de la température de l'air.

Avec inverseur pour fonctionnement en mode été / hiver.

Un contacteur universel US 16 T est nécessaire pour la commutation des ventilateurs triphasés.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | THR 10 |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V |
| Charge maximale (charge inductive): | 2 A |
| Charge maximale (charge ohmique): | 10 A |
| Type de protection: | IP 30 |
| Mode de montage: | Montage apparent |
| Couleur: | blanc perlé, similaire RAL 1013 |
| Poids: | 0,11 kg |
| Poids avec emballage: | 0,14 kg |
| Largeur: | 76 mm |
| Hauteur: | 82 mm |
| Profondeur: | 38 mm |
| Largeur avec emballage: | 80 mm |
| Hauteur avec emballage: | 83 mm |
| Profondeur avec emballage: | 45 mm |
| Plage de réglage de la température: | 10 °C jusqu'au 30 °C |
| Différence de commutation: | environ 1 K |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577744 |
| Référence: | 0157.0774 |

Fabricant : MAICO

THR 10 Thermostat