**Platine de puissance DTL 2 P-L**

Carte supplémentaire à monter dans le régulateur électronique de température DTL 24 P permettant une puissance de 16,5 kW à 30 kW.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | DTL 2 P-L |
| Type de tension: | Courant triphasé |
| Tension de service: | 400 V |
| Poids: | 0,03 kg |
| Poids avec emballage: | 0,04 kg |
| Largeur: | 60 mm |
| Hauteur: | 35 mm |
| Profondeur: | 30 mm |
| Largeur avec emballage: | 70 mm |
| Hauteur avec emballage: | 70 mm |
| Profondeur avec emballage: | 40 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799575870 |
| Référence: | 0157.0587 |

Fabricant : MAICO

DTL 2 P-L Platine de puissance