**Graduateur, inverseur FS 6**

FS 6 : Inverseur de sens pour insufflation et évacuation d'air, 2 positions.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | FS 6 |
| Sens de l'air: | Insufflation / Évacuation d'air |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V |
| Fréquence secteur: | 50 Hz |
| Charge maximale (charge inductive): | 0,35 A |
| Type de protection: | IP 20 |
| Mode de montage: | Montage apparent |
| Couleur: | blanc perlé, similaire RAL 1013 |
| Poids: | 0,38 kg |
| Poids avec emballage: | 0,4 kg |
| Largeur: | 128 mm |
| Hauteur: | 74 mm |
| Profondeur: | 46 mm |
| Largeur avec emballage: | 130 mm |
| Hauteur avec emballage: | 78 mm |
| Profondeur avec emballage: | 52 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799161066 |
| Référence: | 0016.0106 |

Fabricant : MAICO

FS 6 Graduateur, inverseur