**Inverseur W 1**

Inverseur de sens pour la commande de ventilateurs.

Pour l'alternance du sens de l'air.

WU 1 : Avec boîte d'interrupteur pour montage encastré.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | W 1 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Type de tension: | Courant alternatif / Courant triphasé |
| Tension de service: | 230 V / 400 V |
| Fréquence secteur: | 50 Hz / 60 Hz |
| Charge maximale: | 16 A |
| Type de protection: | IP 65 |
| Mode de montage: | Montage apparent |
| Couleur: | gris clair |
| Poids: | 0,37 kg |
| Poids avec emballage: | 0,4 kg |
| Largeur: | 82 mm |
| Hauteur: | 82 mm |
| Profondeur: | 127 mm |
| Largeur avec emballage: | 95 mm |
| Hauteur avec emballage: | 88 mm |
| Profondeur avec emballage: | 133 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571018 |
| Référence: | 0157.0101 |

Fabricant : MAICO

W 1 Inverseur