**Inverseur, inverseur de polarité WP 2**

Inverseur de polarité pour la commande des ventilateurs à inversion de polarité.

Graduateur pour 2 vitesses de rotation.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WP 2 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Type de tension: | Courant triphasé |
| Tension de service: | 500 V |
| Charge maximale: | 16 A |
| Type de protection: | IP 65 |
| Moteur: | Bobinages séparés |
| Mode de montage: | Montage apparent |
| Poids: | 0,41 kg |
| Poids avec emballage: | 0,44 kg |
| Largeur: | 82 mm |
| Hauteur: | 82 mm |
| Profondeur: | 127 mm |
| Largeur avec emballage: | 85 mm |
| Hauteur avec emballage: | 93 mm |
| Profondeur avec emballage: | 133 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571087 |
| Référence: | 0157.0108 |

Fabricant : MAICO

WP 2 Inverseur, inverseur de polarité