**Interrupteur général, interrupteur de réparation HS 3**

Interrupteur de réparation selon VDE 0113, partie 1.

Boîtier blindé selon ISO.

Interrupteur verrouillable en position ARRÊT.

Avec 2 contacts auxiliaires (1 contact à ouverture, 1 contact à fermeture).

HS 3 : commutateur tripolaire à cames pour ventilateurs à une seule vitesse de rotation pour ventilateurs à vitesse variable.

HS 6 : commutateur à cames à 6 pôles pour les ventilateurs à permutation des pôles.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | HS 3 |
| Type de tension: | Courant triphasé / Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V / 400 V |
| Charge maximale: | 16 A |
| Type de protection: | IP 65 |
| Mode de montage: | Montage apparent |
| Poids: | 0,38 kg |
| Poids avec emballage: | 0,41 kg |
| Largeur: | 82 mm |
| Hauteur: | 82 mm |
| Profondeur: | 127 mm |
| Largeur avec emballage: | 87 mm |
| Hauteur avec emballage: | 95 mm |
| Profondeur avec emballage: | 135 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577362 |
| Référence: | 0157.0736 |

Fabricant : MAICO

HS 3 Interrupteur général, interrupteur de réparation